货物采购参数一览表
	序号
	货物名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	计量
单位

	1
	双人沙发
	1550*715
	1、饰面用材:采用优质透气麻绒布料，游离甲醛释放量<20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg,耐磨，散热性强皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性，经液氨多道浸色及防潮、防腐各中工艺处理！检验依据:GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；
2、基材：实木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理；
3、海绵:采用优质高密度定型海绵,无刺激性气味，回弹力好，硬度适当，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，撕裂强度≥2.0N/cm，成型弯板，用高频热压机将多层单板经摸具施胶层叠且一次性热压成型经防潮，防腐，防蛀处理！检验依据:GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;高强度蛇形弹簧纵向16道，橡皮绷带横向3道，外覆PE编织布；
4、框架：采用实木框架经防潮，防腐，防蛀处理；
5、主要工艺流程及质量标准:面料依据成型框架裁好,经高速针车制成皮套,线路均匀、线条顺畅、针局均匀；整体感观流畅、外型符合要求；转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐；
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；
7、环保标准；所有面层及内部材质达到国家环保E1标准；
8、保修期：5年；
	4
	个

	2
	圆形茶几
	Φ600
	 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率≤3%～13%，密度0.65～0.8g/m³,，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤10.0%，弹性模量≥1800MPa，表面结合强度≥0.9MPa，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；检验依据:GB/T11718-2009《中密度板纤维板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、封边：实木封边。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然；
3、饰面：采用优质A级天然木皮，厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率8%～16%；
4、油漆：采用优质环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量≤300mg/kg,乙二醇醚及其酯类含量≤300mg/kg,游离甲醛释放量≤100mg/kg,附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；检验依据:GB/24410-2009《室内装饰装修材料，水性木器涂料中有害物质限量》；
5、粘结剂：采用优质环保胶水；
6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，连接处加设铁三角；
7、环保标准；所有面层及内部材质达到国家E1级环保标准；
8、保修期：5年；
	2
	个 

	3
	长方茶几
	1200*600
	1、基材：采用优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率≤3%～13%，密度0.65～0.8g/m³,，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤10.0%，弹性模量≥1800MPa，表面结合强度≥0.9MPa，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；检验依据:GB/T11718-2009《中密度板纤维板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、封边：实木封边。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然；
3、饰面：采用优质A级天然木皮，厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率8%～16%；
4、油漆：采用优质环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量≤300mg/kg,乙二醇醚及其酯类含量≤300mg/kg,游离甲醛释放量≤100mg/kg,附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；检验依据:GB/24410-2009《室内装饰装修材料，水性木器涂料中有害物质限量》；
5、粘结剂：采用优质环保胶水；
6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，连接处加设铁三角；
7、环保标准；所有面层及内部材质达到国家E1级环保标准；
8、保修期：5年；
	2
	个

	4
	定制高桌
	标准
	1、贴面板材：表面采用优质三聚氰胺板饰面，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火等功能；
2、基材：采用优质E1级中密度刨花板,绿色环保产品,含水率3%-13%，板内密度偏差±10%,静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.32MPa，表面胶合强度≥0.8MPa,2h吸水厚度膨胀率≤8.0%，握螺钉力板面≥900N,板边≥600N,游离甲醛释放量≤0.124mg/m,检验依据:GB/T4897《刨花板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放限量》；
3、封边用材：2mm厚PVC胶边，采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
5、贴面胶：采用环保胶水；
6、五金配件：采用优质五金配件；
7、环保标准；所有面层及内部材质达到国家E1级环保标准；
8、保修期：5年；
	14
	M

	5
	吧凳
	标准
	1、饰面面料：采用优质环保西皮，厚度≥0.9mm，游离甲醛含量≤15mg/kg，禁用偶氮染料含量未检出，摩擦色牢度≥4，环保耐脏、耐磨、弹性好、表面清洁、无破损，检验依据:GB/T16799-2008《家具用皮革》。
2、框架：优质橡木，经过干燥处理，外观无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊等；
3、海棉：优质阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2006 标准，回弹率要求≥50%，拉伸强度≥95kPa,伸长率≥145%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉升强度≥95kPa。甲醛释放量≤0.015mg/㎡·h，总发挥性有机化合物（TOVC）≤0.06/㎡·h，高强度蛇形弹簧纵向13道，橡皮绷带横向3道，外覆PE编织布；
4、油漆：采用优质环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量≤300mg/kg,乙二醇醚及其酯类含量≤300mg/kg,游离甲醛释放量≤100mg/kg,附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；检验依据:GB/24410-2009《室内装饰装修材料，水性木器涂料中有害物质限量》；
5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；
6、环保标准；所有面层及内部材质达到国家环保E1标准；
	14
	把

	6
	异形沙发
	尺寸根据现场实际定制
	1、饰面用材:采用优质透气麻绒布料，游离甲醛释放量<20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg,耐磨，散热性强皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性，经液氨多道浸色及防潮、防腐各中工艺处理！检验依据:GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；
2、基材：实木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理；
3、海绵:采用优质高密度定型海绵,无刺激性气味，回弹力好，硬度适当，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，撕裂强度≥2.0N/cm，成型弯板，用高频热压机将多层单板经摸具施胶层叠且一次性热压成型经防潮，防腐，防蛀处理！检验依据:GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;高强度蛇形弹簧纵向16道，橡皮绷带横向3道，外覆PE编织布；
4、框架：采用实木框架经防潮，防腐，防蛀处理；
5、主要工艺流程及质量标准:面料依据成型框架裁好,经高速针车制成皮套,线路均匀、线条顺畅、针局均匀；整体感观流畅、外型符合要求；转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐；
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；
7、环保标准；所有面层及内部材质达到国家环保E1标准；
8、保修期：5年；
	1
	套

	7
	大厅正门装饰柜
	定制
	 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率≤3%～13%，密度0.65～0.8g/m³,，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤10.0%，弹性模量≥1800MPa，表面结合强度≥0.9MPa，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；检验依据:GB/T11718-2009《中密度板纤维板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、封边：实木封边。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然；
3、饰面：采用优质A级天然木皮，厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率8%～16%；
4、油漆：采用优质环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量≤300mg/kg,乙二醇醚及其酯类含量≤300mg/kg,游离甲醛释放量≤100mg/kg,附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；检验依据:GB/24410-2009《室内装饰装修材料，水性木器涂料中有害物质限量》；
5、粘结剂：采用优质环保胶水；
6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，连接处加设铁三角；
[bookmark: _GoBack]7、台面部分：台面选用优质石英石材质，其石英含量高达94%，其表面硬度可高达莫氏硬度7.5，刮不花；其石英表面对酸碱等有好的抗腐蚀能力，易打理；可与食物直接接触，安全无毒。
8、环保标准；所有面层及内部材质达到国家E1级环保标准；
9、保修期：5年。
	1
	套






